**Załącznik nr 2 do SWZ**

**F O R M U L A R Z W A R U N K Ó W T E C H N I C Z N Y C H**

**Bus przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| * samochód fabrycznie nowy, * do 3,5 T * nadwozie całkowicie przeszklone, * drzwi boczne przesuwne z prawej strony, * drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, * homologacja auta - samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą  i przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, * posiada pasy bezpieczeństwa mocujące wózek i osoby niepełnosprawne, * posiada szyny podłogowe do montażu wózka, * posiada najazdy do wprowadzania osób niepełnosprawnych (możliwość demontażu fotela bez narzędzi zamiennie z wózkiem inwalidzkim), * nadwozie pokryte lakierem metalizowanym i oznakowane z przodu i tyłu symbolem inwalidzi, * drzwi boczne zaopatrzone w elektrycznie sterowany stopień boczny, ułatwiający wchodzenie  i wychodzenie z pojazdu, * silnik o pojemności min. 1.6 l, * manualna skrzynia biegów, * napęd na koła przednie, * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * układ hamulcowy min. z system zapobiegającym blokowaniu kół pod czas hamowania (ABS), * centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser, * zagłówki regulowane na wysokości w przedniej części kierowcy i pasażerów, * klimatyzacja co najmniej manualna rozbudowana w części pasażerskiej, * ogrzewanie również w przestrzeni pasażerskiej, * pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów, * komplet z ogumieniem zimowym (4 szt.), * wyposażenie: pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnice, trójkąt, apteczka, podnośnik, klucz do wymiany kół, * ubezpieczenie, * gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. |